**Załącznik nr 1b** - Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lp. | **RODZAJ SPRZĘTU** | **SPECYFIKACJA SPRZĘTU** | **LICZBA SZTUK** |
|  | Egzoszkielet dla dorosłych | Urządzenie powinno posiadać :- dwa zestawy wymiennych baterii, aby umożliwić całodzienne użytkowanie, - dwie ładowarki do baterii,- moduł funkcjonalnej elektrostymulacji (FES),- wsparcie odcinka piersiowego kręgosłupa, - możliwość treningu i terapii pacjentom z różnymi poziomami uszkodzenia, w tym odcinka szyjnego, zarówno z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, po udarze i w innych przypadkach neurologicznych,- podeszwy wyposażone w czujniki,- możliwość mechanicznej regulacji ustawienia stawu skokowego,- możliwość ustawienia elastyczności stopy,- możliwość regulacji stopnia wspomagania dla każdej nogi niezależnie,- automatyczną blokadę stawu kolanowego w przypadku zaniku zasilania,- możliwość treningu chodu do przodu, do tyłu i na boki,- możliwość odczytywania danych w czasie rzeczywistym dotyczących symetrii chodu, długości kroku oraz czasu fazy przenoszenia,- możliwość zdalnego połączenia z serwisem w celu diagnostyki systemu,- moduł transmisji danych. | 1 |