**Załącznik nr 1b** - Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lp. | **RODZAJ SPRZĘTU** | **SPECYFIKACJA SPRZĘTU** | **LICZBA SZTUK** |
|  | Egzoszkielet dla dorosłych | Urządzenie powinno posiadać :  - dwa zestawy wymiennych baterii, aby umożliwić całodzienne użytkowanie,  - dwie ładowarki do baterii,  - moduł funkcjonalnej elektrostymulacji (FES),  - wsparcie odcinka piersiowego kręgosłupa,  - możliwość treningu i terapii pacjentom z różnymi poziomami uszkodzenia, w tym odcinka szyjnego, zarówno z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, po udarze i w innych przypadkach neurologicznych,  - podeszwy wyposażone w czujniki,  - możliwość mechanicznej regulacji ustawienia stawu skokowego,  - możliwość ustawienia elastyczności stopy,  - możliwość regulacji stopnia wspomagania dla każdej nogi niezależnie,  - automatyczną blokadę stawu kolanowego w przypadku zaniku zasilania,  - możliwość treningu chodu do przodu, do tyłu i na boki,  - możliwość odczytywania danych w czasie rzeczywistym dotyczących symetrii chodu, długości kroku oraz czasu fazy przenoszenia,  - możliwość zdalnego połączenia z serwisem w celu diagnostyki systemu,  - moduł transmisji danych. | 1 |